**电脑验光仪参数要求**

**性能指标 测量范围**

顶点距：0mm,12mm,13.75mm

球镜:-20.00 +20.00 D (VD = 12 mm) (0.125 / 0.25 D 增量)

柱镜：0 —±8.00 D ( 0.125D 增量)

轴位：0° — 180° ( 1°增量）

最小可测量瞳孔直径：ø2 mm

视标：随动云雾图

瞳距测量范围：45 – 88mm（1mm增量）

**▲曲率半径：5.0mm-10mm(步长0.01mm)**

**▲角膜屈光度：33.75-67.50D(当角折射率为1.337时)（0.12m,0.25Md**增量）

角膜散光：0m-8.0mD(0.12m,0.25mD增量)

**▲光轴：**0° — 180° ( 1°增量）

显示：7 英寸可倾斜式触摸彩色 LCD 液晶屏

打印机：热敏打印机

电源：AC 90V -264V 50Hz/60Hz 60VA

工作环境温度：+5℃ - +35℃

尺寸/重量：268 (W) x 478 (D) x 472 (H) mm / 15.2 kg

配置清单

验光仪主机 1台

塑料备用保护罩 1个

使用说明书 1本

产品样本 1本

产品三证（合格证、保修单、测试证书）1份

擦玻璃布 1块

电源线 1根

改锥 1把

保险管 2个

打印纸 2卷