更换耗材要求：

1.碳罐更换填料

2.多介质罐更换填料

3. 树脂罐更换填料

4.更换反渗膜及维护保养

5.水机消毒服务

 以上耗材包购买包安装，安装后要保证反渗水稳定安全、透析用水水质达到国家标准的要求以及符合临床透析的需求。